# 产品模型管理

## 1. 功能概述

产品模型管理属于 MES 系统的基础模块，用于构建企业的产品分类、产品基本信息、异常不良类别等核心数据，为生产计划、工单执行、品质管理等业务模块提供产品基础数据支撑。

**核心功能：**

- 产品列表：维护产品的基本信息，支持产品的分类管理和多层级产品结构
- 异常不良管理：维护产品的异常不良类别，绑定设备类别，用于生产过程中的品质异常记录


**功能对应截图** ：
![图片：产品模型功能截图](/public/image/process_model/图片：工艺模型功能截图.png)

## 2. 术语说明

| 术语 | 定义 | 说明 |
|------|------|------|
| 产品列表 | Product List，记录产品的基本信息和分类 | 用于生产执行和品质管理的基础数据 |
| 异常不良 | Abnormal/Defect，生产过程中出现的异常情况 | 包括NG（不合格）和ERR（错误）类型 |
| 异常不良类别 | Defect Category，对异常不良进行分类管理 | 用于区分不同类型的异常 |
| 设备类别 | Device Category，对设备进行分类管理 | 异常不良绑定设备类别，用于特定设备的异常记录 |
| NG | Not Good，不合格品 | 生产过程中判定为不合格的产品 |
| ERR | Error，错误 | 系统或设备运行时出现的错误信息 |

**数据模型关系说明：**

```mermaid
flowchart TB
    subgraph 产品列表
        P1[产品]
        P2[产品]
    end

    subgraph 工艺流程
        PF1[工艺流程A]
        PF2[工艺流程B]
    end

    subgraph 异常不良管理
        D1[NG不良类别]
        D2[ERR错误类别]
    end

    subgraph 设备类别
        DC1[设备类别]
        DC2[设备类别]
    end

    P1 -->|1:N| PF1
    P2 -->|1:N| PF2

    DC1 -->|1:N| D1
    DC2 -->|1:N| D2
```

**关系说明：**

| 关系类型 | 说明 |
|---------|------|
| 产品列表 → 工艺流程 | **1 对 N**：一个产品可以配置多个工艺流程 |
| 设备类别 → 异常不良管理 | **1 对 N**：一个设备类别可以配置多个异常不良类别 |


## 3. 产品模型交互流程

### 3.1 产品列表管理

#### 3.1.1 产品列表说明

产品列表是记录产品基本信息的核心数据，包括产品型号、产品名称等，是企业生产执行和品质管理的基础。

**产品列表特点：**

- 关联性：产品信息可被工艺流程

**功能对应截图** ：
![图片：产品列表截图](/public/image/process_model/图片：工序单元列表截图.png)

#### 3.1.2 新增产品

**操作步骤：**

1. 进入【生产配置】→【产品模型】→【产品列表】
2. 点击【新增】按钮
3. 填写产品基本信息
4. 点击【保存】完成产品创建

**字段说明：**

| 字段 | 说明 | 必填 |
|------|------|------|
| 产品型号 | 产品的唯一标识代码 | 是 |
| 产品名称 | 产品的名称 | 是 |
| 备注 | 其他补充说明信息 | 否 |

**【重要】** 产品型号创建后不允许修改，请在创建时仔细确认。
**【重要】** 产品被工艺流程或工单引用后，不允许删除。

**功能对应截图** ：
![图片：新增产品截图](/public/image/process_model/图片：新增工序单元截图.png)

#### 3.1.3 产品查询

**查询条件：**

| 查询条件 | 说明 |
|---------|------|
| 产品型号 | 按产品型号精确查询 |
| 产品名称 | 按产品名称模糊查询 |
| 产品分类 | 按产品分类筛选 |

**功能对应截图** ：
![图片：产品查询列表截图](/public/image/process_model/图片：工序单元查询列表截图.png)

### 3.2 异常不良管理

#### 3.2.1 异常不良管理说明

异常不良管理是用于记录生产过程中出现的异常情况，包括NG（不合格品）和ERR（错误）两种类型。异常不良类别绑定设备类别，用于特定设备工序的异常记录。

**异常不良类型：**

| 类型 | 说明 |
|------|------|
| NG | Not Good，不合格品，生产过程中判定为不合格的产品 |
| ERR | Error，错误，系统或设备运行时出现的错误信息 |

**功能对应截图** ：
![图片：异常不良管理列表截图](/public/image/process_model/图片：工艺流程列表截图.png)

#### 3.2.2 新增异常不良类别

**操作步骤：**

1. 进入【生产配置】→【产品模型】→【异常不良管理】
2. 点击【新增】按钮
3. 选择异常类型（NG/ERR）
4. 填写异常不良类别信息
5. 选择绑定的设备类别
6. 点击【保存】完成异常不良类别创建

**字段说明：**

| 字段 | 说明 | 必填 |
|------|------|------|
| 异常类别编码 | 异常类别的唯一标识代码 | 是 |
| 异常类别名称 | 异常类别的名称，如"短路"、"开路" | 是 |
| 异常类型 | NG（不合格）/ ERR（错误） | 是 |
| 设备类别 | 绑定的设备类别，用于特定设备的异常记录 | 是 |
| 备注 | 其他补充说明信息 | 否 |

**【重要】** 异常类别编码创建后不允许修改。
**【重要】** 异常不良类别被使用后，不允许删除。

**功能对应截图** ：
![图片：新增异常不良类别截图](/public/image/process_model/图片：新增工艺流程截图.png)

#### 3.2.3 异常不良类别查询

**查询条件：**

| 查询条件 | 说明 |
|---------|------|
| 异常类别编码 | 按异常类别编码精确查询 |
| 异常类别名称 | 按异常类别名称模糊查询 |
| 异常类型 | 按异常类型筛选：NG / ERR |
| 设备类别 | 按绑定的设备类别筛选 |

**功能对应截图** ：
![图片：异常不良类别查询列表截图](/public/image/process_model/图片：工艺详情页面截图.png)

#### 3.2.4 导入异常不良类别

导入功能支持批量导入异常不良类别数据，提高数据维护效率。

**操作步骤：**

1. 进入【生产配置】→【产品模型】→【异常不良管理】
2. 点击【导入】按钮
3. 下载导入模板
4. 按照模板格式填写异常不良类别数据
5. 点击【选择文件】上传填写好的Excel文件
6. 点击【开始导入】执行数据导入
7. 查看导入结果报告

**导入模板字段说明：**

| 字段 | 说明 | 必填 | 示例 |
|------|------|------|------|
| 异常类别编码 | 异常类别的唯一标识代码 | 是 | NG-001 |
| 异常类别名称 | 异常类别的名称 | 是 | 短路 |
| 异常类型 | NG（不合格）/ ERR（错误） | 是 | NG |
| 设备类别编码 | 绑定的设备类别编码 | 是 | DEV-SMT |
| 备注 | 其他补充说明信息 | 否 | - |

**【注意】** 导入前请确保设备类别已存在。
**【提示】** 建议先导入少量数据进行验证，确认格式正确后再进行大批量导入。

**功能对应截图** ：
![图片：导入异常不良类别对话框截图](/public/image/process_model/图片：导入结果参数的按钮和文件对话框截图.png)

#### 3.2.5 批量删除异常不良类别

批量删除功能支持一次删除多个异常不良类别，提高数据清理效率。

**操作步骤：**

1. 进入【生产配置】→【产品模型】→【异常不良管理】
2. 在列表中勾选需要删除的异常不良类别（可多选）
3. 点击【批量删除】按钮
4. 在弹出的确认对话框中确认删除
5. 点击【确定】执行批量删除

**【注意】** 已使用的异常不良类别不允许删除。
**【注意】** 删除操作不可恢复，请在删除前仔细确认。
**【提示】** 建议在删除前先查询该类别是否已被工单或异常记录引用。

**功能对应截图** ：
![图片：批量删除确认对话框截图](/public/image/process_model/图片：查看日志对话框截图.png)

### 3.3 异常不良管理说明

异常不良管理独立于产品和工艺流程，仅与设备类别存在绑定关系。异常不良类别用于记录设备在生产过程中出现的异常情况。

**【重要】** 异常不良管理不与工艺流程关联，而是直接与设备类别绑定。
**【重要】** 多个异常不良类别可以绑定同一个设备类别，实现异常分类的统一管理。
