# 托盘登录

## 1. 功能概述

托盘登录属于 MES 系统的生产监控模块，用于将托盘和电池登录到生产线，记录托盘的登录状态并支持查询托盘的相关信息。

**核心功能：**

- 托盘登录：执行托盘登录操作
- 托盘解绑：将托盘和电池的绑定关系解绑。
- 托盘停止：将托盘和电池的激活状态设置为停止，结束托盘和电池的流转。
- 托盘编码格式：支持用户自定义，验证用户输入的托盘条码格式是否正确。
- 电池编码格式：支持用户自定义，验证用户输入的电池条码格式是否正确。


**功能对应截图** ：
![图片：托盘登录功能截图](/public/image/process_model/图片：工艺模型功能截图.png)


## 2. 术语说明

| 术语 | 定义 | 说明 |
|------|------|------|
| 托盘登录 | Tray Login，托盘进入生产线 | 托盘开始在生产线上运作 |
| 登录状态 | Login Status，托盘是否已登录 | 记录托盘的登录状态 |


## 3. 托盘登录交互流程

### 3.1 托盘登录操作

**操作步骤：**

1. 进入【生产监控】→【托盘登录】
2. 选择批次号
3. 选择托盘与电池格式编码
4. 扫描或输入托盘编号
5. 扫描或输入电池编号
6. 点击登录按钮
7. 点击【确定】完成登录操作

**字段说明：**

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 通道 | 托盘登录的通道 |
| 电池ID | 扫描或输入的电池ID |
| 上一个批次 | 托盘上登录的批次编号 |
| 上一个托盘 | 托盘上登录的托盘编号 |
| 电池已完成工序 | 电池是否已完成当前工序 |




